# Floppy

O kioslave floppy dá-te um acesso fácil às 'drives' de disquetes instaladas no teu sistema.

A letra da 'drive' torna-se a primeira sub-directoria do &URL; do floppy. Imaginando que existe um ficheiro `logo.png` na tua 'drive' de disquetes A, então o &URL; será ``floppy:`/a/logo.png`

Se quiseres aceder à 'drive' B, o comando ``floppy:/b`` fá-lo-á. O `floppy:/` é uma abreviação de `floppy:/a`.

Lembra-te que o `floppy:/logo.png` significa que tens uma 'drive' chamada `logo.png`.

Para o usares precisas de ter o pacote mtools instalado, e assim o 'ioslave' floppy pode suportar tudo o que os vários comandos do mtools suportarem. Não precisas de montar as disquetes, basta indicares `floppy:/` em qualquer aplicação do &kde; 2.x e poderás então ler e escrever da tua 'drive' de disquetes.

De acordo com a documentação do mtools, as 'drives' ZIP e JAZ também são suportadas, por isso poderás tentar `floppy:/z` e `floppy:/j` para lhes acederes. Devido à falta de hardware, isto não está testado.

O 'ioslave' dá o acesso de leitura e de escrita ao dispositivo da disquete, mas não as duas coisas em simultâneo. Enquanto que podes e ler e gravar da disquete na mesma sessão, a leitura e a escrita têm de correr uma após a outra e nunca ao mesmo tempo.

Author: Alexander Neundorf neundorf@kde.org